Kanavan haku eli satelliittivastaanottimen ”virittäminen”.

Tämä ohje sopii NOKIAN Media Master 210, 260 malleihin.

Aloita viritys 

1.	Paina 				NAVI näyttöön tulee ”valintaristikko” 
2.	Siirry vaakasuorilla kaarinuolinäppäimillä 	Kanavanhaku asetukset kohtaan 
3.	Hyväksy valinta 				OK näppäimen painalluksella.
4.	Tulet KANVANHAKUUN 
5.	VALITSE 				Manuaalinen kanavanhaku
6.	Valitse satelliitti 				Thor / Intelsat
7.	Paina				OK

Täytettyäsi nyt näkyvässä taulukossa jokainen tarvittava tieto ”parametri” aloittaa vastaanotin kanavan haun.
Se rivi joka on aktiivinen eli jota voidaan muuttaa on vihreä.
Riviltä toiselle siirrytään ylös/alas kaarinuolilla, ja valittavissa oleva tarjonta vaihdetaan vaakasuuntaisilla kaarinuolilla.
Numeroarvot kuten, taajuus ja symbo rate arvot, näppäillään kauko-ohjaimella, mikäli näppäily ei onnistu voidaan se aloittaa uudestaan jatkamalla näppäilyä. Vasemmalla kaarinuolella voi viimeisen näppäilyn poistaa. Muissa valitaan oikea arvo vasen. / oikea kaarinuolilla.

Ylhäältä alaspäin ovat seuraavat tarvittavat parametrit. 
8.	Trasponderintaajuus 	näppäile  		12.521 	Siirry
(pistettä ei tarvitse painaa)
9.	Polarisaatio 		valitse		Pysty 	Siirry
(Vertical)
10.	Symbolinopeus		näppäile 		17.500 	Siirry
11.	Verkkohaku		valitse 		Ei 
Kun kaikki arvot on näppäilty pitäisi kuvaruudun alareunassa olevissa ”lämpömittarissa” olla Signaalin voimakkuus palkki (AGC) mielellään noin puolessa välissä .
Kun verkkoetsintä on Ei haetaan ainoastaan halutulta taajuudelta ja näin ei haeta turhia kanavia kuormittamaan vastaanottimen muistia ja sekoittamaan käyttöä.
12.	Paina 					OK

Haku tapahtuu. ja haun tuloksena löytyy tv-kanavat:
TV Finland, DR1 Syd, DR2 Syd; 
ja radiokanat DR P1 Syd, DR P2 Syd, DR P3 Syd, DR P4 KBH Syd, DR Klassik Syd, YLE SAT1 , YLE SAT2 ja Skan Sat. radio.

Yleensä uudet kanavat tallentuvat kanavaluettelossa aakkosjärjestykseen.
Löydetyn uuden ohjelman taajuuden voi tarkistaa seuraavasti.

13.	Paina				NAVI näppäintä näyttöön tulee
14.	Kanavaluettelo ”ristikko”			Paina opt näppäintä 

Näyttöön tulee valitun kanavan kaikki tiedot, satelliittia taajuuksia polarisaatiota jne. myöten. Kanava luettelossa voi liikkua kun poistaa näytöstä satelliitin taajuus yms. tiedot painamalla uudestaan opt näppäintä. Halutun ohjelman taajuuden yms voi tarkitaa painamalla taas opt  näppäintä. Näin on helppo löytää oikea uusi TV Finland kanava ja näin sen kanavanumeron saa merkittyä muistiin.

15.	Tästä pääsee pois painamalla BACK näppäintä kaksi, kertaa.

Muistin tyhjennys kanavakohtaisesti tapahtuu seuraavasti.

16.	Siirry 				Kanavat / Valinnat / Televisio 
17.	Paina				OK
18.	Tulet					Kanavien järjestelyyn
19.	Siirry  Kanavien poistoon 
20.	Paina 				OK
21.	Tulet kanavaluetteloon ja nyt siirtymällä oikeaan poistettavaan muistipaikkaan voit poistaa ohjelman painamalla INFO NÄPPINTÄ.
22.	Painamalla 				OK valitut ohjelmat poistetaan.
23.	Poistu BACK näppäintä painamalla.

Poista kuten edellä, myös vanhat ja turhat Ylen radio-ohjelmat ( YLESAT1 / YLESAT2) samojen ohjeitten mukaan. Ensin on vain siirryttävä radio-ohjelmien luetteloon 

Terveisin  Martti Kemppi 

Puhelin neuvontaa numerossa 0600.040506
puhelun hinta 1.95€/min + ppm